**饲草大棚做法说明**

1、饲草大棚东西向长20米，南北向宽15米；

2、立柱基础挖土后采用100mm厚（尺寸长500mm\*宽500mm）C15混凝土垫层，垫层上部C30独立基础（尺寸长300mm\*宽300mm\*深1200mm），基础配筋4Φ10、Φ6@200，基础顶部预埋200mm\*200mm\*10mm钢板；

3、大棚东西向布置两排6根Φ110\*4.0镀锌钢管柱、南北向布置2根Φ110\*4.0镀锌钢管柱，管长7.2米，插入至基础内；

4、钢柱之间采用Φ60mm\*3mm镀锌钢管支撑梁，Φ16圆钢支撑，并做防锈处理；

5、屋面采用44mm\*80mm\*3mm镀锌方管双向檩条，覆盖0.6mm厚单层压型彩钢屋面板；

6、墙面设置铝合金百叶窗（600mm\*2400mm）8樘，位置按照招标人要求布置；

7、大棚三面下方砌筑240mm厚1200mm高通长围护墙，双面水泥砂浆粉刷，墙体上部覆盖0.6mm厚单层压型彩钢墙面板；

8、室内地面夯实后，铺120mm后碎砖基层夯实，浇筑180mm厚C30混凝土场地并切缝

9、未尽事宜按清单描述及招标人要求施工；