<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="001" Xmmc="东台黄海森林公园游客服务中心室内改造工程" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="东台黄海森林投资发展有限公司" Zxr="江苏宏建工程建设咨询有限公司" ZbrDb="柳小进" ZxrDb="张洪广" Bzr="赵诚" Fhr="王华荣" BzTime="2024-02-01" FhTime="2024-02-06" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="001" Dxgcmc="东台黄海森林公园游客服务中心室内改造工程" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="装修工程" Zylb="2" SoftName="江苏国泰新点软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="9723350000001E7C" MachineKey="B4-2E-99-87-3A-AF">
  <Fywj />
  <Gfsj>
    <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="环境保护税+社会保险费+住房公积金" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
    <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
    <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
    <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
    <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
    <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
  </Gfsj>
  <Qdxm>
    <Qdmx Xh="1" Qdbm="011606003001" Mc="拆除工程" Xmtz="1、拆除现场需要拆除的项目&#xD;&#xA;2、清理现场垃圾，并清运。&#xD;&#xA;3、投标单位须到现场自行踏勘，综合考虑各种因素及拆除的残值，自行报价，结算时不予调整" Jsgz="按拆除面积计算。" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="2" Qdbm="011102003002" Mc="地砖地面" Xmtz="1、10mm厚1200*600仿古灰色地面砖，素水泥砂浆结合层，水泥擦缝（含美缝）&#xD;&#xA;2、30厚1:3干硬性水泥砂浆&#xD;&#xA;3、原地面倒毛&#xD;&#xA;4、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。" Dw="m2" Sl="56.32" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="3" Qdbm="011302001004" Mc="轻钢龙骨纸面石膏板吊顶" Xmtz="1、乳胶漆面层&#xD;&#xA;2、双层9.5厚纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理&#xD;&#xA;3、轻钢龙骨&#xD;&#xA;4、φ8镀锌全丝牙吊杆，双向吊点&#xD;&#xA;5、含成品检修孔及开筒灯、成品检修、排风口、灯槽&#xD;&#xA;6、具体参见图纸内容&#xD;&#xA;7、计量时按投影面积计量" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,扣除单个＞0.3㎡的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。" Dw="m2" Sl="56.32" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="4" Qdbm="010810002001" Mc="木窗帘盒" Xmtz="1、详见图纸要求" Jsgz="" Dw="m" Sl="26.98" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="5" Qdbm="010810001001" Mc="窗帘" Xmtz="1、详见图纸要求" Jsgz="" Dw="m" Sl="26.98" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="6" Qdbm="011207001007" Mc="弧形隔墙（影音室与储物间之间）" Xmtz="1、木纹色定制装饰波浪板饰面，防火B1以上（正反面）&#xD;&#xA;2、18厚阻燃板基层造型背板 3道防火涂料（正反面）&#xD;&#xA;3、轻钢龙骨&#xD;&#xA;4、做法详见图纸&#xD;&#xA;5、计量时按波浪板饰面单面面积计量" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3㎡的孔洞所占面积。" Dw="m2" Sl="15.18" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="7" Qdbm="011207001008" Mc="投影墙" Xmtz="1、木纹色定制装饰波浪板饰面，防火B1以上&#xD;&#xA;2、18厚阻燃板基层造型背板 3道防火涂料&#xD;&#xA;3、轻钢龙骨&#xD;&#xA;4、做法详见图纸&#xD;&#xA;5、计量时按面积计量" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3㎡的孔洞所占面积。" Dw="m2" Sl="18.08" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="8" Qdbm="011207001009" Mc="空调外机处墙体装饰" Xmtz="1、木纹色定制装饰波浪板饰面，防火B1以上&#xD;&#xA;2、18厚阻燃板基层造型背板 3道防火涂料&#xD;&#xA;3、做法详见图纸" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3㎡的孔洞所占面积。" Dw="m2" Sl="11.55" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="9" Qdbm="011207001010" Mc="柜子背墙（含包柱）" Xmtz="1、外侧白色板碳晶板(防火B1以上)&#xD;&#xA;2、轻钢龙骨，18厚阻燃板基层，3道防火涂料&#xD;&#xA;3、内侧石膏板乳胶漆墙面&#xD;&#xA;4、做法详见图纸" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3㎡的孔洞所占面积。" Dw="m2" Sl="36.96" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="10" Qdbm="011105006001" Mc="金属踢脚线" Xmtz="1、1.2mm黑钛不锈钢踢脚线&#xD;&#xA;2、基层阻燃板刷3道防火涂料&#xD;&#xA;3、具体要求详见图纸" Jsgz="" Dw="m" Sl="28.28" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="11" Qdbm="011105006002" Mc="金属踢脚杆" Xmtz="1、Φ50 2厚 镀铜304不锈钢踢脚杆&#xD;&#xA;2、具体要求详见图纸" Jsgz="" Dw="m" Sl="11.9" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="12" Qdbm="011501009001" Mc="免漆板低柜（靠墙吧台）" Xmtz="1、石英石台面&#xD;&#xA;2、30厚木纹色定制装饰波浪板饰面，防火B1以上&#xD;&#xA;3、双层20厚免漆生态板柜体&#xD;&#xA;4、LED暖色灯带&#xD;&#xA;5、具体要求详见图纸" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量。 &#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算 &#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算。 &#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算 &#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m" Sl="3.5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="13" Qdbm="011501009002" Mc="免漆板低柜（靠墙北京吧台）" Xmtz="1、石英石台面&#xD;&#xA;2、双层20厚免漆生态板柜体&#xD;&#xA;3、具体要求详见图纸" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量。 &#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算 &#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算。 &#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算 &#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m" Sl="3.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="14" Qdbm="011501010001" Mc="免漆板吊柜（靠墙北京吧台）" Xmtz="1、双层20厚免漆生态板柜体&#xD;&#xA;2、实木价格广告框门(定制)&#xD;&#xA;3、LED铝条 嵌入式灯带&#xD;&#xA;4、具体要求详见图纸" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量。 &#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算 &#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算。 &#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算 &#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m" Sl="3.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="15" Qdbm="011501010002" Mc="免漆板隔板架（北京吧台低柜与吊柜之间）" Xmtz="1、双层20厚免漆生态板柜体&#xD;&#xA;2、实木价格广告框门(定制)&#xD;&#xA;3、LED铝条 嵌入式灯带&#xD;&#xA;4、具体要求详见图纸" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量。 &#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算 &#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算。 &#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算 &#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m" Sl="3.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="16" Qdbm="011501014001" Mc="操作台" Xmtz="1、石英石台面&#xD;&#xA;2、双层免漆生态板柜体&#xD;&#xA;3、LED 嵌入式灯带&#xD;&#xA;4、具体要求详见图纸" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量。 &#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算 &#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算。 &#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算 &#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m" Sl="6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="17" Qdbm="01B006" Mc="影音室圆桌" Xmtz="1、实木橡木板，喷漆铁管支架&#xD;&#xA;2、直径550mm以上，高度655mm&#xD;&#xA;3、具体做法详见图纸" Jsgz="" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="18" Qdbm="01B007" Mc="影音室座椅（与圆桌相配套）" Xmtz="1、铁艺+真皮&#xD;&#xA;2、规格：740*600*480mm&#xD;&#xA;3、具体做法详见图纸" Jsgz="" Dw="个" Sl="8" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="19" Qdbm="01B008" Mc="影音室座椅（与操作台相配套）" Xmtz="1、高凳490*490*940mm&#xD;&#xA;2、实木，铁艺&#xD;&#xA;3、具体做法详见图纸" Jsgz="" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="20" Qdbm="011501014002" Mc="售票服务台" Xmtz="1、石英石台面&#xD;&#xA;2、免漆生态板柜体&#xD;&#xA;3、LED 嵌入式灯带&#xD;&#xA;4、具体要求详见图纸" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量。 &#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算 &#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算。 &#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算 &#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m" Sl="6.5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="21" Qdbm="01B002" Mc="定制树脂流线型坐凳1" Xmtz="1、带USB&#xD;&#xA;2、具体做法详见图纸" Jsgz="" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="22" Qdbm="01B003" Mc="定制树脂流线型坐凳2" Xmtz="1、带USB&#xD;&#xA;2、具体做法详见图纸" Jsgz="" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="23" Qdbm="011508002001" Mc="游客中心室内发光字符号牌" Xmtz="1、Φ60cm，厚6cm&#xD;&#xA;2、2厚不锈钢卡边&#xD;&#xA;3、树脂发光字内嵌lED灯&#xD;&#xA;4、具体做法详见图纸" Jsgz="" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="24" Qdbm="011508002002" Mc="游客中心门头发光字" Xmtz="1、中文“游客中心”，字体高800mm，厚度150mm，8厚亚克力，2厚不锈钢卡边&#xD;&#xA;2、英文“Tourist Centre”，字体高400mm，厚度100mm，5厚亚克力，2厚不锈钢卡边&#xD;&#xA;3、具体做法详见图纸" Jsgz="" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="25" Qdbm="01B004" Mc="成品宠物寄养柜（狗舍）" Xmtz="1、成品烤漆304不锈钢2厚不锈钢折边制作（1.8m长*0.6m宽*2.4m高）&#xD;&#xA;2、内装LED防水明装超薄筒灯,每个宠物房间配置电脑主机风扇(排风)&#xD;&#xA;3、每个宠物寄养柜需安装小型空调,建议使用小P电梯冷暖空调&#xD;&#xA;4、每个柜子安装安全监控,无线连接&#xD;&#xA;5、内置活动粪便托盘&#xD;&#xA;6、具体做法详见图纸" Jsgz="" Dw="套" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="26" Qdbm="01B005" Mc="成品宠物寄养柜（猫舍）" Xmtz="1、成品烤漆304不锈钢2厚不锈钢折边制作（1.5m长*0.6m宽*2.4m高）&#xD;&#xA;2、内装LED防水明装超薄筒灯,每个宠物房间配置电脑主机风扇(排风)&#xD;&#xA;3、每个宠物寄养柜需安装小型空调,建议使用小P电梯冷暖空调&#xD;&#xA;4、每个柜子安装安全监控,无线连接&#xD;&#xA;5、内置活动粪便托盘&#xD;&#xA;6、具体做法详见图纸" Jsgz="" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
  </Qdxm>
  <Csxm>
    <ZjCs>
      <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="安全文明施工费" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
        <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="1.7" Je="0" Xmlb="1.1" />
        <AqwmfMx Mc="增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
        <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0.22" Je="0" Xmlb="1.3" />
      </ZjCsMx>
      <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="10" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
      <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707011001" Mc="住宅分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707091001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
    </ZjCs>
    <DjCs>
      <DjCsMx Xh="1" Bm="011701006001" Mc="脚手架" Xmtz="" Jsgz="按搭设的水平投影面积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
      <DjCsMx Xh="2" Bm="01B001" Mc="投标人认为必需的其他措施费用" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
    </DjCs>
  </Csxm>
  <Qtxm>
    <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Bz="" Xmlb="1" />
    <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2" />
    <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.1" />
    <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.2" />
    <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="" Xmlb="3" />
    <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="" Xmlb="4" />
  </Qtxm>
  <Zlje />
  <Clzg />
  <Zygczg />
  <Jrg>
    <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
    <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
    <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
    <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
  </Jrg>
  <Zcbfwf>
    <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
    <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
  </Zcbfwf>
  <Zjxmjdkzffj />
  <Fbrgycl />
  <Cbrgycl />
  <Rcjhz />
</Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="003" Dwgcmc="安装工程" Zylb="3" SoftName="江苏国泰新点软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="9723350000001E7C" MachineKey="B4-2E-99-87-3A-AF">
  <Fywj />
  <Gfsj>
    <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="环境保护税+社会保险费+住房公积金" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
    <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
    <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
    <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
    <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
    <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
  </Gfsj>
  <Qdxm>
    <QdBt Xh="" Mc="电气系统" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="1" Qdbm="030404017001" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称：配电箱&#xD;&#xA;2、型号：AL1&#xD;&#xA;3、规格：按设计要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="2" Qdbm="030412004034" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称：LED灯带&#xD;&#xA;2、型号：详见图纸设计" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="m" Sl="55.38" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="3" Qdbm="030412004043" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称：LED筒灯&#xD;&#xA;2、型号：详见图纸设计" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="22" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="4" Qdbm="030412004045" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称：射灯&#xD;&#xA;2、型号：详见图纸设计" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="5" Qdbm="030404035002" Mc="插座" Xmtz="1、名称：地面插座     （安全型）&#xD;&#xA;2、型号：详见图纸设计" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="6" Qdbm="030404035003" Mc="插座" Xmtz="1、名称：二三孔安全型暗装插座&#xD;&#xA;2、型号：详见图纸设计" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="19" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="7" Qdbm="030404034004" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称：三联开关&#xD;&#xA;2、型号：详见图纸设计" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="8" Qdbm="030411006009" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称：接线盒、开关盒" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="49" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="9" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="1、名称：配管&#xD;&#xA;2、材质：JDG钢管&#xD;&#xA;3、规格：DN20&#xD;&#xA;4、配置形式：按设计要求" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="96.13" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="10" Qdbm="030411001003" Mc="配管" Xmtz="1、名称：配管&#xD;&#xA;2、材质：JDG钢管&#xD;&#xA;3、规格：DN25&#xD;&#xA;4、配置形式：按设计要求" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="17.26" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="11" Qdbm="030411001002" Mc="配管" Xmtz="1、名称：金属软管&#xD;&#xA;2、规格：DN20" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="32.03" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="12" Qdbm="030411004065" Mc="配线" Xmtz="1、名称：配线&#xD;&#xA;2、配线形式：管内穿线&#xD;&#xA;3、型号：BV-2.5&#xD;&#xA;4、材质：铜芯&#xD;&#xA;5、配线部位：室内&#xD;&#xA;6、配线线制：按设计要求" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="300.98" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="13" Qdbm="030411004066" Mc="配线" Xmtz="1、名称：配线&#xD;&#xA;2、配线形式：管内穿线&#xD;&#xA;3、型号：BV-4.0&#xD;&#xA;4、材质：铜芯&#xD;&#xA;5、配线部位：室内&#xD;&#xA;6、配线线制：按设计要求" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="54.94" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="14" Qdbm="030411004064" Mc="墙地面开凿修补及开洞" Xmtz="根据装修设计图纸要求，对现有水电系统拆除。墙地面开凿修补及开洞，具体改造要求详见图纸，投标人自行踏勘现场考虑报价，结算时不再另行增加费用。" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="给排水系统" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="15" Qdbm="031001006021" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位：室内&#xD;&#xA;2、介质：给水&#xD;&#xA;3、材质、规格：PP-R塑料热水管DN15&#xD;&#xA;4、连接形式：热熔连接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求&#xD;&#xA;6、PP-R塑料给水管管件DN20暂按定额含量计入" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="6.6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="16" Qdbm="031001006022" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位：室内&#xD;&#xA;2、介质：排水&#xD;&#xA;3、材质、规格：U-PVC管  DN75&#xD;&#xA;4、连接形式：零件粘接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="1.9" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="17" Qdbm="031001006023" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位：室内&#xD;&#xA;2、介质：排水&#xD;&#xA;3、材质、规格：U-PVC管  DN50&#xD;&#xA;4、连接形式：零件粘接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="2.35" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="18" Qdbm="031003013001" Mc="水表" Xmtz="1、安装部位（室内外）：室内&#xD;&#xA;2、型号、规格：水表DN15&#xD;&#xA;3、需行业主管部门认可的产品" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组(个)" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="19" Qdbm="031003001010" Mc="螺纹阀门" Xmtz="1、类型：螺纹闸阀&#xD;&#xA;2、规格、压力等级：DN15" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="20" Qdbm="031004014014" Mc="给、排水附（配）件" Xmtz="1、名称：地漏&#xD;&#xA;2、型号、规格：DN50" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个(组)" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="21" Qdbm="031004004002" Mc="洗涤盆" Xmtz="1、规格、类型：洗手池&#xD;&#xA;2、组装形式：成套&#xD;&#xA;3、备注：含水龙头，金属软管等满足要求的全部配件" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="22" Qdbm="010401011001" Mc="砖检查井" Xmtz="1、名称：水表井&#xD;&#xA;2、型号、规格：按设计要求" Jsgz="按设计图示数量计算。" Dw="座" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="23" Qdbm="010101007003" Mc="管沟土方" Xmtz="1、管沟挖填土" Jsgz="1.以米计量，按设计图示以管道中心线长度计算。 &#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示管底垫层面积乘以挖土深度计算；无管底垫层按管外径的水平投影面积乘以挖土深度计算。不扣除各类井的长度，井的土方并入。" Dw="m3" Sl="0.82" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="投标人认为其他所必须材料及费用部分" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="24" Qdbm="03B005" Mc="投标人认为其他所必须材料及费用" Xmtz="1、投标人根据装修图及现场实际情况，如以上清单中未提及部分，而实际施工中又必须发生的设备和材料、相关检测费用及工程施工超高费，由投标人自行列出并报价，如投标人未列出报价，则视为含在以上报价中&#xD;&#xA;2、投标人根据实际情况自行考虑相关费用" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
  </Qdxm>
  <Csxm>
    <ZjCs>
      <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="安全文明施工费" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
        <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
        <AqwmfMx Mc="增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0.3" Je="0" Xmlb="1.2" />
        <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
      </ZjCsMx>
      <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302002001" Mc="夜间施工增加" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工增加" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工增加" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="6" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302008001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302009001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
      <ZjCsMx Xh="10" Bm="031302011001" Mc="住宅分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302090001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302091001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
    </ZjCs>
    <DjCs>
      <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
    </DjCs>
  </Csxm>
  <Qtxm>
    <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Bz="" Xmlb="1" />
    <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2" />
    <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.1" />
    <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.2" />
    <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="" Xmlb="3" />
    <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="" Xmlb="4" />
  </Qtxm>
  <Zlje />
  <Clzg />
  <Zygczg />
  <Jrg>
    <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
    <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
    <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
    <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
  </Jrg>
  <Zcbfwf>
    <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
    <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
  </Zcbfwf>
  <Zjxmjdkzffj />
  <Fbrgycl />
  <Cbrgycl />
  <Rcjhz />
</Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>